Описание шаблона Autodesk Revit для моделирования лотков кабельных каналов

Содержание

[Описание. 3](#_Toc499622650)

[Копирование параметров 4](#_Toc499622651)

[Копирование параметров из шаблона КМ Профиль 4](#_Toc499622652)

[Копирование семейств из шаблона 5](#_Toc499622653)

[Копирование таблиц из шаблона 6](#_Toc499622654)

# Описание.


Данный шаблон содержит:

* Настроенные системы кабельных лотков, с заполненными ключевыми таблицами продукцией компании КМ Профиль.
* Смоделированные элементы крепежа
* Настроенные виды для удобства работы с шаблоном
* Настроенные таблицы для получения продукции по ГОСТ


# Копирование параметров

## Копирование параметров из шаблона КМ Профиль


* Откройте шаблон нужной марки или шаблон вашего предприятия.
* Во втором окне откройте шаблон компании КМ Профиль
* Перейдите на вкладку управление, выберите функцию «Копировать стандарты проекта»



* В появившемся окне «Выбор копируемых элементов» следует выбрать следующие пункты




* + Параметры кабельного лотка
  + Размеры кабельных лотков
  + Типы кабельных лотков
  + Шаблоны видов
* При появлении окна сообщения «Копирование типов» требуется нажать команду «Заменить»




## Копирование семейств из шаблона


* Откройте шаблон компании КМ Профиль
* В дереве диспетчера проекта раскройте список семейства
* Далее раскройте список обобщённые модели (В данном разделе семейств хранятся элементы креплений)



* Выберите нужные элементы и выгрузите данные семейства к себе в папку воспользовавшись функцией сохранить




* Загрузите сохранённые семейства к себе в шаблон или проект.




* Проверьте что в вашем файле появились семейства с префиксом КМ Профиль

## Копирование таблиц из шаблона


* Откройте шаблон нужной марки или шаблон вашего предприятия.
* Во втором окне откройте шаблон компании КМ Профиль
* Вернитесь в свой проект и перейдите на вкладку «Вставка»




* Воспользуйтесь функцией «Вставить из файла», вставить виды из файла




* Укажите место хранения файла шаблона компании КМ Профиль
* В появившемся окне «Вставка видов», выберите все виды



* В появившемся окне «Копирование типов» нажмите «ОК»



-Проверьте наличие спецификации в вашем проекте



Приятного использования.